**АДМИНИСТРАЦИЯ АНЦИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ПРОЕКТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | с. Анцирь |  № \_\_ – п  |

Об утверждении порядка присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 № 16, рукаводствуясь статьей 30 Устава Анцирского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района согласно Приложения № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании "Депутатский вестник Анциря", и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края [в](http://antsir.ru) информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Анцирского сельсовета В.А. Печерский

Приложение 1

к постановлению

от \_\_\_\_2024г. № \_\_

**Порядок присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района**

 Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырех разрядов. Каждый разряд идентификационного номера автомобильной дороги отделяется от предыдущего пробелом.

Разряд идентификационного номера автомобильной дороги состоит из заглавных букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Предметное буквенное и (или) цифровое обозначение в одном разряде идентификационного номера автомобильной дороги может отделяться дефисом.

 Предметность цифрового или буквенного обозначения в одном разряде идентификационного номера автомобильной дороги определяется самостоятельностью идентифицированного классификационного признака автомобильной дороги или иных данных об автомобильной дороге.

 Первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует автомобильную дорогу по отношению к собственности и содержит восемь знаков, объединенных соответственно в три группы – первая и вторая группы состоят из двух знаков каждая; третья – из четырех знаков:

-для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального образования, первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги состоит из трех групп знаков, соответствующих коду объектов первого, второго и третьего уровня классификации Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления.

 Второй разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует автомобильную дорогу по виду разрешенного использования.

ОП – для автомобильной дороги общего пользования.

 Третий разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует автомобильную дорогу по значению и состоит из двух букв:

МП – для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального образования (автомобильная дорога населенных пунктов).

 Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги представляет собой учетный номер автомобильной дороги, состоящий из арабских цифр, включающих в себя, порядковый номер автомобильной дороги.